**ПАМЯТКА**

**Печное отопление**

1. Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний.

1. Необходимо своевременно проводить ремонтные работы печного отопления.

2. Очищать дымоход печи в отопительный период нужно не менее 1 раза в 2 месяца.

3. Регулярно проводить побелку дымоходной трубы и стены печи - образовавшиеся трещины хорошо будут видны на белой извести.

4. Напротив дверки печи прибить пред-топочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см.

5. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать производить растопку и надзор за печью детям.

6. Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

7. Не сушите дрова, одежду и другие материалы над печью и вблизи от неё.

8. Не допускайте перекала печей.

9. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 2 метров.

**Помните:неисправности и неправильное использование могут привести к пожару!**

**Вам помогут: 01 (со стационарного телефона) или 112 (с мобильного телефона)**

**ГКУ ВО «1 отряд противопожарной службы»**