**ОТДЕЛ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАННИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П А М Я Т К А**

**Соблюдение мер пожарной безопасности**

**при эксплуатации газового оборудования**

Зачастую пожары в быту происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, в результате утечки газа, нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов, горелок газовых плит.

Природный и сжиженный баллонный газ способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или сигаретой – все это может вызвать взрыв газа.

Помните, что газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении!



**При эксплуатации газового оборудования необходимо:**

- перед пользованием газового оборудования следует проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно;

- при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов;

- помещение, где устанавливается газовая колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха и вентиляционный канал у потолка;

- при пользовании природным газом в быту необходимо систематически контролировать работу газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;

- по окончании пользования плитой закрыть кран на газопроводе;

- при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком;

- при неисправности газового оборудования или при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;

- в зимнее время как можно чаще проверять оголовки дымоотводящих вентиляционных каналов с целью недопущения их обмерзания и закупорки;

- для того чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо содержать его в исправном состоянии и чистоте.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования;

- заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- спать в помещении, где установлено газовое оборудование;

- оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей;

- загромождать газовую плиту посторонними вещами, хранить рядом с ней или в сушильном шкафу легковозгораемые предметы (бумагу, тряпки и т. д.).

- отключать автоматику безопасности и регулирования.

**УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!**

Будьте бдительными, проявляйте повышенное внимание и своевременно реагируйте на утечки газа.

О наличии запаха газа в помещениях в срочном порядке сообщайте в аварийно-спасательную службу по телефону 04.

**ПОМНИТЕ!**

В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел взрыв!

Будьте внимательны и осторожны при эксплуатации газового оборудования, берегите себя и своих близких, а также своё имущество от пожара.

При пожаре звоните по телефону 01 или по единому номеру вызова экстренных служб 112!

**Телефон единой дежурной диспетчерской службы**

**3-60-65;3-25-86**